|  |
| --- |
| **Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai** |
| (Jelgava) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.06.2018. | Nr. | 2.3.9-9/14395/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tukuma novada dome** |
|  | [zane.korola@tukums.lv](mailto:zane.korola@tukums.lv) |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Ēkas Vārtu iela 3, Tukums, Tukuma novads vienkāršota atjaunošana |
| 1. **Objekta adrese:** Kadastra Nr.9001 004 0589,Vārtu iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101 |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Tukuma novada dome, reģistrācijas Nr.90000050975, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads |
| 1. **Iesniegtie dokumenti:** 1. Tukuma novada domes pieteikums reģistrēts Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā 21.05.2018. Nr.14395. 2. Projektēšanas uzdevums. 3. Telpu skices. 4. 21.05.2018. Tukuma novada domes vēstule Nr. TND/6-2/18/1757. Dokumenti iesniegti elektroniskā veidā. |
| 1. **Apsekojums veikts:** Netika veikts |
| 1. **Apsekojumā piedalījās**: - |
| **7. Konstatēts:**  Projektā paredzēta telpu grupu vienkāršota atjaunošana ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu, lai nodrošinātu bērnu dārza „Pasaciņa” pārbūves laikā bērnu izvietošanu skolēnu internāta telpās Vārtu ielā 3, Tukumā, ēkas divos stāvos. Ēkai ir divi virszemes stāvi. Ēkas kopējā platība ir 779,2 m2, galvenais lietošanas veids ēkā 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas.  Ēkas 1.stāvā paredzētas divas grupas telpas ar guļamtelpām (58,37 m2, 49,04 m2), katrā grupā paredzēts izvietot 16 līdz 19 bērnu >3 gadiem vai 19 līdz 23 bērnu < par 3 gadiem, ģērbtuves (14,09 m2, 11,04 m2, ēdiena sadales telpas (12,25 m2, 5,43 m2), 2 tualetes telpas (13,40 m2 un 11,24 m2), viena tualetes telpa invalīdiem ar kustību traucējumiem - 3,29 m2, zāle (35,28 m2), virtuves bloks – 49.82 m2, personāla tualete - 2,51 m2, katlu telpa - 16,73 m2 un saimnieka telpa - 9,82 m2,vestibils - 35,04 m2, kāpņu telpa/ ratiņu novietne – 14,43 m2. Ēkas 2. stāvā paredzēts izbūvēt divas grupas telpas ar guļamtelpām (58,37 m2, 71,70 m2), katrā grupā paredzēts izvietot 19 līdz 23 bērnu >3 gadiem vai 23 līdz 24 bērnu < par 3 gadiem, ģērbtuves (14,18 m2, 11,50 m2 ), ēdiena sadales telpas (12,25 m2, 4,83 m2), 2 tualetes telpas (11,55 m2 un 11,72 m2), vadītājas telpa - 16,76 m2, logopēda telpa – 17,90 m2, inventāra telpa – 11,97 m2, tīrās veļas gludināšanas un glabāšanas telpa - 12,46 m2, medmāsas kabinets - 7,22 m2, vestibils - 31,33 m2,kāpņu telpa – 3,14 m2. Bērnudārza teritorijā plānots izbūvēt jaunu nojumi 2 grupām, 2 rotaļu komplektus vecuma grupai no 3 līdz 6 gadiem ar gumijas segumu, 3 smilšu kastes, 3 šūpoles un 2 slidkalniņus, paredzēti 4 jauni soliņi pa vienam pie katras grupas. Teritorijas D nogāzi norobežos ar koka žogu 1,5 m augstumā. Esošajām betona kāpnēm uzstādīs koka margas un ierīkos 2 mazos vārtiņus. |
| **8.Nosacījumi**  Projektēšanas gaitā paredzēt:  1. Projektu izstrādāt saskaņā ar 19.08.2014. Ministru Kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām un ievērot spēkā esošo būvnormatīvu prasības, nodrošinot pasākumus vides piesārņojuma novēršanai, kā arī skaņas izolācijas, higiēnas un ekspluatācijas drošības prasību ievērošanai.  2. Objekta būvniecības darbiem izmantot Latvijā un Eiropas Savienībā sertificētus, cilvēku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgus materiālus. Ievērot 25.03.2014. MK noteikumu Nr. 156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktās prasības.  3. Telpu sastāvu, plānojumu, iekārtojumu, platību, sanitāro iekārtu skaitu, telpu dabisko un mākslīgo apgaismojumu saskaņā ar 17.09.2013. MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un LBN 208-15 „Publiskas būves” prasībām.  4.Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu, paredzēt 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasību ievērošanu.  5. Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumos Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām.  6. Apkures un vēdināšanas sistēmas projektēt atbilstoši 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" prasībām. Optimālo mikroklimatu objekta telpās nodrošināt ņemot vērā 28.04.2009. MK noteikumu 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” (turpmāk – Noteikumi Nr.359) 1.pielikumu.  7. Objektatelpasnodrošināt ar dabisko un aprīkot ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai, ņemot vērā Noteikumu Nr.359 - 2. pielikuma prasības.  8. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu un apgaismošanu. Celiņu un konteinera laukumu ierīkošanai būtu vēlams izmantot plātnīšu vai citu izturīgu minerālo segumu. Paredzēt soliņu, atkritumu urnu uzstādīšanu. Ieplānot laukumu atkritumu konteineru izvietošanai. Objekta atkritumu apsaimniekošanu paredzēt atbilstoši atkritumu daudzumam un ievērojot spēkā esošos normatīvus, paredzot pasākumus smakas izplatīšanās novēršanai un infekciju slimību izraisītāju pārnešanas novēršanai (kukaiņu un grauzēju vairošanās procesu ierobežošanai). |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības uzraudzības  un kontroles departamenta  Zemgales kontroles nodaļas | Airisa Lapiņa |

|  |
| --- |
| Ludmila Jermakova, 63020038 |
| [ludmila.jermakova@vi.gov.lv](mailto:ludmila.jermakova@vi.gov.lv) |